|  |
| --- |
| **检测结论** |
| 依据《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2016、《建筑电气防火检测技术规范》SZDB/Z 139-2015、《建筑电气防火检测技术规程》DBJ/T 15-138-2018等规范；我公司对 {{unit.name}} 进行电气检测，结果如下：   1. **检测符合项：**   1、总配电房P01馈电柜断路器开关（左一）、P03馈电柜断路器开关（左一）、1#变压器带电设备红外温度、电流、电压检测结果，符合要求；   1. **检测不符合项：**   1、无  整改建议：   1. **直观检测不符合项及整改建议：**   1、无  整改建议：无  2、无  整改建议：无   1. **火灾危险等级评定**   根据《建筑电气防火检测技术规范》SZDB/Z 139—2015中6.1.1、6.2.2.d），**被测部分A级隐患点数 {{dangers}} 处，由此判定{{unit.name}}地火灾危险等级为 级（存在 类），即被测部分存在 电气火灾隐患。** |